**Wymagania Inwestora**

W zakresie Przedmiotu zamówienia Inwestor niniejszym określa następujące wymagania:

1. W zakresie wszystkich pomieszczeń objętych modernizacją - gniazdka elektryczne oznaczone jako pojedyncze zamontować podwójne.
2. **w odniesieniu do Sali prób chóru – pomieszczenia nr 412**:
   1. należy rozebrać istniejące podesty i wykonać nowe wg. dokumentacji projektowej; Konstrukcję podestów należy wykonać z materiałów trudnozapalnych lub doprowadzonych do trudnozapalności;
   2. posadzka dębowa klasy 1. Sposób ułożenia zgodny z projektem;
   3. ściany pokryte płytami o rdzeniu trudnozapalnym i filcem doprowadzonym do trudnozapalności. Materiał na panelach ściennych doprowadzony do trudnozapalności;
   4. materiały rozbiórkowe powinny zostać poddane utylizacji. Pozostałe wykonać jak   
      w projekcie. Wykonawca nie dostarcza krzeseł i pulpitów nutowych;
   5. szafa z drążkiem do wieszania ubrań;
   6. należy pomalować grzejniki;
   7. olej do podłóg do konserwacji pastą do podłogi.
3. **w odniesieniu do pokoju sąsiadującego – pomieszczenie nr 411**:
   1. należy rozebrać istniejące stopnie i wykonać płaską wykładzina kwadraty – gramatura runa powyżej 545g/m2. W projekcie podano wykładzinę przykładową.
   2. meble tapicerskie- kanapy produkcji fabrycznej - producent przykładowy.
   3. krzesła tapicerskie do sztablowania kolor i tkanina do uzgodnienia.
   4. fototapeta wzór do uzgodnienia – na rysunkach tapeta przykładowa.
   5. należy pomalować grzejniki;
4. **w odniesieniu do gabinetu dyrektora chóru - pomieszczenie nr 4:**
   1. zamontowany grzejnik należy wymienić na grzejnik stalowy i umieścić pod oknem; okres gwarancji grzejnika minimum 4 lata
   2. gniazdo przy biurku montujemy jako poczwórne, przy drukarce podwójne, przy kawiarce podwójne, przy pianinie podwójne
5. **w odniesieniu do pokoju sąsiadującego – pomieszczenie nr 4a:**
   1. przy biurku należy zamontować 6 gniazd;
   2. przy stoliku gniazdo podwójne.